**Załącznik nr 2**

# do SIWZ/ do oferty

**Specyfikacja techniczno-gwarancyjna**

**Oferowany samochód osobowy TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4**

**producent : ……………..……..**

**marka : ………………………..**

**model : ………………………..**

**rok produkcji : ………………..**

**POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

**W SŁUPSKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego** | **Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę** |
| 1. | Silnik diesla o pojemności: min. 1900 cm3 do max. 2200 cm3 |  |
| 2. | Moc silnika: min. 140 KM do max. 160 KM |  |
| 3. | Ilość cylindrów: 4 |  |
| 4. | Skrzynia biegów: manualna |  |
|  |  |  |
| 5. | Ilość biegów: 6 + bieg wsteczny |  |
| 6. | Układ napędowy: 4x4 |  |
| 7. | Nadwozie typu: suv/crossover 5-cio drzwiowe (z tyłu klapa lub drzwi, przeszklone) |  |
| 8. | Ilość miejsc: 5 |  |
| 9. | Dzielone i składane siedzisko i oparcie kanapy tylnej w proporcji 1:3 i 2:3 |  |
| 10. | Długość samochodu nie mniej niż 4230 mm i nie dłuższy niż 4650 mm  (długość samochodu bez haka) |  |
| 11. | Szerokość samochodu: min. 1795 mm (bez lusterek) |  |
| 12. | Wysokość samochodu: min.1650 mm (wysokość samochodu z relingami) |  |
| 13. | Rozstaw osi – min. 2560 mm |  |
| 14. | Prześwit – min.195 mm |  |
| 15. | Głębokość brodzenia – min. 480 mm |  |
| 16. | Emisja CO2 – max. 150 g/km (gramy/jeden kilometr) |  |
| 17. | Norma emisji spalin – EURO 6 |  |
| 18. | Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany)– max. 6,0 l/100 km |  |
| 19. | Objętość bagażnika – min. 350 dm3 przy rozłożonych siedzeniach tylnych |  |
| 20. | Kolor nadwozia: lakier metaliczny - do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 21. | Rok produkcji 2016 |  |
| 22. | **Systemy i podzespoły bezpieczeństwa** |  |
| 23. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 24. | Centralny zamek z alarmem sterowany pilotem |  |
| 25. | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
| 26. | Asystent ruszania pod górę |  |
| 27. | System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu |  |
| 28. | Monitorowanie ciśnienia w oponach |  |
| 29. | Kontrola trakcji dla całego zakresu prędkości |  |
| 30. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |
| 31. | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa przy każdym fotelu |  |
| 32. | Zagłówki na przednich fotelach z regulacją wysokości |  |
| 33. | Zagłówki na tylnych fotelach |  |
| 34. | Fabryczny Immobiliser |  |
| 35. | Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa minimum 1 szt. , gaśnica |  |
| 36. | Reflektory przeciwmgielne przednie |  |
| 37. | **Koła z felgami aluminiowymi min. 17”** |  |
| 38. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 39. | Hak holowniczy wypinany |  |
| 40. | **Systemy i podzespoły poprawiające komfort** |  |
| 41. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka po obu stronach pojazdu |  |
| 42. | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich i tylnych |  |
| 43. | Podgrzewana szyba tylna |  |
| 44. | Podłokietnik pomiędzy fotelami z przodu |  |
| 45. | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  |
| 46. | Radio fabryczne, z minimum 2 głośnikami |  |
| 47. | Wyświetlacz elektroniczny wielofunkcyjny, między innymi z pomiarem temperatury zewnętrznej |  |
| 48. | Sterowanie radiem z koła kierownicy |  |
| 49. | Przykrycie części bagażowej: typu roleta, półka itp. |  |
| 50. | Tapicerka tkaninowa w ciemnym kolorze |  |
| 51. | Regulacja położenia kolumny kierowniczej w co najmniej jednej płaszczyźnie |  |
| 52. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 53. | Relingi dachowe |  |
| 54. | Gniazdo 12 V min 1 wejście |  |
| 55. | Komplet dywaników gumowych korytkowych |  |
| 56. | **Gwarancja** |  |
| 57. | Gwarancja i serwis na cały samochód minimum na 2 lata  sam samochodu samochoduosobowych. |  |
| 58. | Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. **Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz autoryzowanych stacji obsługi.** |  |